Инструкция по установке ПО

«Содар-Контроль»

## 1. Введение

## 1.1 Описание поставляемого экземпляра

ПО Содар-Контроль предоставляется в виде исполняемого файла, с прилагаемым файлом обновления.

## 1.2 Системные требования

Минимальными техническими требованиями для запуска и корректной работы приложения необходим компьютер со следующими минимальными характеристиками:


● ЦПУ 1 ядро 2 ГГц

● 2 Гб оперативной памяти


● 10 Гб HDD

## 1.3 Процесс подготовки к запуску


Для установки программного обеспечения, запустите установочный файл Setup\_FMV\_SDR\_full\_V3.11.3.3.exe (убедитесь, что установочный файл запущен от имени администратора). Теперь вы можете активировать меню установки.




Далее следуйте инструкциям мастера- установщика:




Выберите язык установки.




Выберите место установки ПО Содар-Контроль, установка потребует 45.0 Мб свободного места на жёстком диске.




Выберите место на жёстком диске для будущего сохранения архива с данными.




Выбор настроек для подключения и брандмауэра. Рекомендуем оставить данные настройки по умолчанию.




Установите ПО для устройства LabJack U12. Данный драйвер требуется для запуска ПО Содар-Контроль без физического оборудования.



Проверьте правильность выбранных директорий.




В окне «Подготовка к установке» выберите «Не закрывать эти приложения». При любом выборе, никакие изменения в приложения вноситься не будут (список приложений может отличаться).




Нажмите конку «Завершить» для завершения установки.

## 1.4. Внимание

После завершения процесса установки, компьютер необходимо перезагрузить, чтобы изменения вступили в силу. Либо в папке с установленной программой запустите от имени Администратора bat-файл «StartServices».




После успешного запуска, Вы получите следующее окно:  


Все службы запущены правильно.

## 1.5. Установка локального обновления

Зайдите в директорию с программой и выполните замену файла SodarCtrl.exe



## 1.6. Запуск программы Содар-Контроль

После запуска файла SodarCtrl.exe из папки с директорией программы, Вы увидите окно «Настройки соединения». Если поля «Название/IP-адрес» и «Порт сокета на SOADR-PC» пустые, введите значения LOCALHOST для «Название/IP-адрес» и 55003 для «Порт сокета на SODAR-PC». После успешного выполнения всех шагов, Вы увидите приветственное окно программы:

